
**Q1.**



Base Emitter Voltage of a Transistor – 0.7V

Maximum Output Current Imax  - 3A